12/11/2018
In allegato il nuovo tool ed un  NUOVO testp per il \ file "readme.txt"

"
Per programmare le periferiche della serie AENET occorre:

1- Installare il driver per la connessione USB tra computer e scheda, disponibile nella
   cartella stsw-stm32102
2- Impartire il comando FixUsbPort.reg. Questo comando determina che ad ogni periferica
   collegata via USB sia sempre assegnato lo stesso numero di porta
3- Installare il programma AENET (con setup.exe)
   L'installazione creerà l'applicazione e una cartella di supporto in
   c:\utenti\nomeutente\documentazione\AEGroup\AE_NET
   La cartella AENET avrà due sotto-cartelle:
        Database
        Firmware 
   Quando si disinstalla l'applicazione e si vogliono salvaguardare i dati memorizzati
   nella cartella Database (file MyGprs.mdb), copiarli in un'altra directory prima di
   disinstallare il programma.

Aggiornamenti:

Data: 18/09/2018
    Prodotto: Apparato AENET linea SIM900
    Nuova versione firmware: “1U15” [File: FWAEGPU900-18092018.BIN]
    Motivo dell'aggiornamento:
    1-Correzione bug sull'inoltro di SMS di reboot che causava un malfunzionamento non recuperabile da remoto

Data: 18/09/2018
    Prodotto: Apparato AENET-IOT linea SIM800
    Nuova versione firmware: “4U07” [File: FWAEGPU-iOT-12092018.BIN]
    Motivo dell'aggiornamento:
    1-Aggiunta funzione SMS di richiesta stato con SMS per AENET in protocollo Perseo/Ulixe
    2-Aggiunta funzione SMS di attivazione con SMS per AENET in protocollo Perseo/Ulixe
    3-Aggiunta possibilità di service remoto anche su AENET in protocollo Perseo/Ulixe
   
    Prodotto: Scheda AENET-SLIM linea SIM800
    Versione firmware: "2U10"  [File: FWAEGPU800-12092018.BIN]
    Motivo dell'aggiornamento:
    1-Rigenerazione file per compatibilità delle procedure comuni con la versione iOT
   
Data: 18/09/2018
    Prodotto: TOOL di programmazione AENET
    Nuova versione software tool: “4.29” [File: setupAENET-12092018.exe]
    Motivo dell'aggiornamento:
    1-Rigenerazione dei file dei firmware di apparato
    2-Correzione procedura di upload firmware da remoto verso AENET-IOT
    3-Correzione impostazione password utente per sms utente

Data:04/10/2018
    Prodotto: TOOL di programmazione AENET
    Nuova versione software tool: “4.30” [File: setupAENET-04102018.exe]
    Motivo dell'aggiornamento:
    1-Modifica delle procedure di upload firmware da remoto in seguito a problematiche riscontrate con gli scambi in protocollo UDP (per ambiente Perseo/Ulixe)
    2-Possibilità di service "remoto" anche verso periferiche AENET-IOT con protocollo Perseo/Ulixe (con FW aggiornato da "4U07" in avanti)

Data: 12/11/2018
    Prodotto: TOOL di programmazione AENET
    Nuova versione software tool: “4.32” [File: setupAENET-12112018.exe]
    Motivo dell'aggiornamento:
    1- Ulteriori modifiche delle procedure di upload firmware in ambiente USP (Ulixe)
    2- Semplificazione delle procedure di upload firmware in emergenza via USB

Data: 12/11/2018
    Prodotto: Apparato AENET con SIM900
        Nuova versione firmware: "1U16" [File: FWAEGPU900-12112018.BIN"]
    Prodotto: Apparato AENET-iOT  con SIM800:
        Nuova versione firmware: "4U08 " [File: FWAEGPU-ARB-iOT-29102018.BIN"]
    Prodotto: Apparato AENET-SLIM  con SIM800:
        Nuova versione firmware: "2U11 " [File: FWAEGPU-ARB-800-29102018.BIN"]
    Motivo dell'aggiornamento:
        1- Risoluzione di alcuni problemi legati al quarzo dell'orologio presente sulle schede con modifica delle procedure di  gestione
            dell'orologio di sistema

Data: 02/03/2019
    Prodotto: Apparato AENET-iOT  con SIM800:
        Nuova versione firmware: "4U09 " [File: FWAEGPU-ARB-iOT-15022019.BIN"]
    Motivo dell'aggiornamento:
        1- Risoluzione di un problema legato al mancato rientro dei sensori wireless in allarme.

Data: 02/12/2019
    Prodotto: Apparato AENET-iOT  con SIM800:
        Nuova versione firmware: "4U11 " [File: FWAEGPU-ARB-iOT-15072019.BIN"]
    Prodotto: Apparato AENET-SLIM  con SIM800:
        Nuova versione firmware: "2U13 " [File: FWAEGPU-ARB-800-15072019.BIN"]
    Motivo dell'aggiornamento:
        1- Aggiunta funzione keep alive bidirezionale verso centrali operative DUNIALINK.

Data: 02/12/2019
    Motivo dell'aggiornamento:
        1- Aggiunto un avvertimento quando si programma una AENET di tipo "base" pur avendo programmato qualche parametro in modalita "CENTRALE HOME".

Procedura

I firmware aggiornati per le diverse tipologie di prodotto sono contenuti nel pacchetto di installazione del tool di programmazione. Disintallare la versione precedente ed installare la nuova. Con una nuova installazione la tabella dei parametri eventualmente salvati con le programmazioni precedenti viene azzerata.

Per mantenere il database dei parametri salvati, fare prima una copia di quello  vecchio (il file si chiama "MyGprs.mdb"), che si trova tipicamente a:

C:\Users\Nome Utente\Documents\AEGroup\AENET-IOT\Database\MyGprs.mdb

e poi sostituire il file vuoto con quello salvato.


"